
Додаток 1 до Заявки Замовника-Ініціатора
 Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі 
та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Предмет закупівлі: Газ нафтовий скраплений
код ДК 021:2015 – 09130000-9 «Нафта і дистиляти»

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
 (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

	№ з/п
	Найменування товару
	Відповідність стандартам
	Одиниці виміру
	Форма відпуску
	Кількість, літрів

	1
	Газ нафтовий скраплений марки А 
	Якість газу нафтового скрапленого повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання» або технічній документації країни виробника, яка ратифікована Україною в установленому законом порядку
	літр
	талони
	ХХХ


Таблиця 1- Відомості про загальний обсяг закупівлі 

Якість Товару, що пропонується Учасником, повинна відповідати вимогам чинного законодавства України щодо Товару певного виду.
Відпуск Товару на АЗС регламентується Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997 (із змінами та доповненнями).
Відпуск Товару Замовнику (Покупцю) здійснюється по довірчим документам (талонам) на автозаправних станціях АЗС Постачальника з використанням талонів у кількості, яка необхідна Замовнику-ініціатору, безперервно та щоденно, за винятком випадків, коли роботу АЗС призупинено внаслідок технічної перерви, технічної аварії або дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Отримання Товару Замовником-ініціатором здійснюється за талонами номіналом 10 л та/або 20 л на АЗС Постачальника. 
Строк дії талонів на видачу палива має становити не менше ніж ХХХ (ХХХ) календарних місяців з дати їх видачі (активації) з подальшим безоплатним обміном невикористаних за цей строк (термін) талонів на нові талони. Обмін талонів здійснюється протягом строку дії Договору.

У разі, якщо Постачальник здійснює випуск (перехід) талонів нового зразка, він здійснює рівноцінний (у тому числі за номіналом) обмін талонів старого зразка, що залишилися у Покупця та не були реалізовані, на талони нового зразка того ж самого номіналу на ту саму кількість палива.

Передача талонів здійснюється Постачальником в обсягах, зазначених в Заявці, на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженому представникові Покупця. Введення в дію (активація) талонів проводиться до їх передачі Покупцю.
Пошкоджені талони підлягають заміні протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Постачальником письмової вимоги Покупця. Письмову вимогу до Постачальника Покупець повинен подати протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту пошкодження талону, що має бути засвідчено актом, складеним у присутності представників Сторін. В акті обміну зазначається інформація, що дозволяє ідентифікувати кожний з талонів. Пошкоджений талон підлягає обміну на аналогічний талон за номіналом та видом палива, або на талони щодо відповідного виду палива, які за сумою номіналів дорівнюють номіналу пошкодженого талону.
До моменту заправки транспортних засобів Замовника-ініціатора паливо знаходиться на безоплатному відповідальному зберіганні в учасника (постачальника).
Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на даний Товар, з урахуванням норм чинного законодавства України. 
До ціни Товару входить також вартість зберігання товару учасником (постачальником) в резервуарах АЗС до моменту його отримання Замовником-ініціатором.  
Кожна партія Товару, що поставляється, повинна супроводжуватись наступними документами:
- сертифікатами відповідності/деклараціями про відповідність;
-  паспортами якості Товару.
Допускається надання копій вищезазначених документів, завірених належним чином згідно чинного законодавства України.
Документи з якості надаються Постачальником на вимогу Покупця представнику Покупця безпосередньо на АЗС, що фактично здійснювали або здійснюють відпуск Товару.
Партією палива є будь-яка кількість палива однієї марки, що супроводжується одним документом про якість (паспортом якості) палива. 
Документи щодо якості повинні бути складені відповідно до чинного законодавства України щодо Товару певного виду.
 Покупець має право перевірки кількісних показників та якості Товару в присутності представника Постачальника та/або працівника АЗС із залученням відповідної акредитованої/атестованої установи що може здійснювати відбирання/випробування паливно-мастильних матеріалів або без залучення такої установи, має право проводити контрольний забір зразка поставленого Товару для проведення відповідного дослідження (експертизи). Вибір  установи для проведення відповідного дослідження (експертизи) здійснюється Покупцем самостійно, відповідно до чинного законодавства України. Витрати із залучення відповідної експертної установи для проведення відбору проб (зразка) та проведення експертизи (перевірки) Товару, здійснюється за рахунок Покупця. У разі підтвердження зазначеною особою невідповідності даних, наданих Постачальником щодо якості та/або кількості Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати підтверджені витрати Покупця на проведення такої експертизи (перевірки) та інші збитки Покупця протягом 3 (трьох) днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги Покупця.
Постачальник повинен застосовувати заходи з екологічної безпеки та захисту довкілля.
Для забезпечення заправки транспортних засобів Замовника(ів)-ініціатора(ів) паливом, Учасник повинен мати розвинену мережу власних та/або орендованих та/або партнерських стаціонарних автозаправних станцій в кількості не менше 3 (трьох) у місті Харків та не менше однієї яка працює під час повного знеструмлення (блекауту).
або Увага! Замовник-ініціатор повинен вибрати одну з наведених вимог щодо автозаправних станцій
Для забезпечення заправки транспортних засобів Замовника(ів)-ініціатора(ів) паливом, Учасник повинен мати розвинену мережу власних та/або орендованих та/або партнерських стаціонарних автозаправних станцій в кількості не менше 3 (трьох) у місті Харків, в тому числі, обов’язкова наявність не менше однієї власної та/або орендованої та/або партнерської АЗС, яка працює під час повного знеструмлення (блекауту) та розташована на відстані не більше___ (______) км від місця дислокації транспортних засобів Замовника – ініціатора. 
Обґрунтування Замовника – ініціатора щодо розташування АЗС Учасника на відстані не більше ___ (______) км від місця дислокації транспортних засобів Замовника – ініціатора додається.   
Учасник процедури закупівлі повинен мати чинний дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності (згідно з предметом закупівлі), якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
Таблиця 2 - Відомості про орієнтовну місячну потребу палива на 2026 рік
	№
з/п
	Місяць
	Обсяги палива (літр)

	
	
	Газ нафтовий скраплений марки А

	1
	ХХХ
	ХХХ

	2
	ХХХ
	ХХХ

	3
	ХХХ
	ХХХ

	….
	…..
	…..

	
	Всього
	ХХХ



Таблиця 3 -Умови поставки і оплати, додаткові умови
	
Найменування Замовника – ініціатора, місце поставки товару (талонів) Замовнику-ініціатору та місце дислокації транспортних засобів  Замовника -ініціатора
	Комунальне підприємство _____________________
_____, Україна, Харківська область, місто Харків, вул. _____, буд. ____.

Місце поставки товару (талонів): _____, місто Харків, вул. _______, буд. ______.
Місце дислокації транспортних засобів: _____, місто Харків, вул. _______, буд. ______.  (У разі наявності вимоги щодо розташування АЗС Учасника на відстані)

Форма відпуску товару в талонах - відвантажуються з автозаправної станції (АЗС) Постачальника за відповідними адресами.

	Умови поставки товару (талонів)  замовнику-ініціатору
	Відповідно до потреби та до заявки замовника-ініціатора, Товар поставляється окремими партіями, не пізніше ХХХ (ХХХ) робочих днів із дня одержання заявки Постачальником на відповідну партію Товару .

	Розмір мінімальної партії поставки 
	Не менше ХХХ від загальної  вартості договору 


	Розмір максимальної партії поставки
	Не більше ХХХ від загальної вартості договору

	Строк поставки
	До _____ року.

	Строк дії договору
	До _____ року.

	
Спосіб оплати 
	Післяоплата.
Впродовж  ХХХ (ХХХ) календарних/робочих днів після фактичного отримання Товару на підставі видаткової(их) накладної(их) та/або акта(ів) прийняття-передачі Товару, підписаної(их) уповноваженими представниками Сторін.

	Доставка здійснюються за рахунок та силами Постачальника,  витрати на доставку Товару та документів через служби доставки чи кур’єрські служби здійснюються за рахунок Постачальника, в тому числі інші витрати, пов’язані з постачанням Товару в цілому, податки, збори та інші обов’язкові платежі. 


	
	Документи про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, які Учасник повинен надати в тендерній пропозиції:
1. Копію документу про якість газу нафтового скрапленого марки А, в якому зазначено:
· дату видачі і номер документа;
· назву, марку газу нафтового скрапленого; 
· назву та адресу підприємства – виробника або імпортера, або розповсюджувача;
· дату виготовлення;
· дату відбирання проби та дату проведення випробування;
· нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність газу нафтового скрапленого вимогам вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання» та/або технічній документації країни виробника, яка ратифікована Україною в установленому законом порядку по наступних показниках: 
· октанове число за моторним методом, 
· загальний вміст дієнів (разом з 1,3-бутадієном),
· наявність сірководню, 
· вміст загальної сірки (після одоризації),
· корозія мідної пластинки (1 год за температури 40 0С),
· залишок після випарювання,
· тиск пари, манометричний, за температури 40 0С,
· температура, за якої манометричний тиск пари не менше ніж 150 кПа,
· вміст води,
· запах,
· підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, яка виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою. 

Гарантійний термін зберігання повинен становити:
- на газ нафтовий скраплений - не менше 6 місяців від дати його виготовлення.

Документи про якість (паспорти якості) надаються на кожне найменування товару.

Документи про якість (паспорти якості) повинні бути видані:
· на газ нафтовий скраплений – не раніше 6 місяців від дати подання Учасником тендерної пропозиції.

Документи, надані Учасником, можуть містити інші технічні та якісні характеристики Товару, не зазначені Замовником, як обов’язкові.

2. Заповнену Таблицю 4 про відповідність запропонованого Учасником Товару технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі (технічному завданню):

Таблиця 4 - Відповідність запропонованого Учасником Товару технічним 
та якісним характеристикам предмета закупівлі (технічному завданню)
	№ п/п
	Найменування товару/технічних параметрів
	Технічні та якісні характеристики, встановлені замовником (технічне завдання)
	Технічні та якісні характеристики Товару, який запропонований Учасником***
	№ та термін дії сертифікату/сертифікату відповідності (за наявності)
	№ (за наявності) та дата видачі декларації/декларації про відповідність (за наявності)
	№ та дата видачі паспорту якості
	№ та дата листа з зазначенням підстав, щодо відсутності в декларації інформації про сертифікат/сертифікат відповідності (в разі надання)

	1.
	Найменування товару
	Газ нафтовий скраплений 
	(повне найменування(назва) товару)
	
	
	
	

	
	марка в залежності від мінімального значення показника тиску пари
	Марка А
	
	
	
	
	

	
	відповідність стандартам
	Якість газу нафтового скрапленого повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання»
	
	
	
	
	

	
	назва виробника та країни походження
	зазначається учасником
	
	
	
	
	



*** Учасник зобов’язаний:
- зазначити всі встановлені Замовником в Таблиці 4 технічні та якісні характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника;
- вказати повне найменування (назву) Товару, повну назву виробника Товару та країну походження.

[bookmark: _GoBack]     У  разі, якщо Учасник пропонує до постачання паливо від різних виробників, такий Учасник повинен надати всі встановлені Замовником документи на кожен вид палива від кожного виробника із обов’язковим зазначенням відповідної інформації в Таблиці 4.

__________________________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності) учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи.

Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Неякісно скановані документи (текст яких важко ідентифікувати, викладений не в повному обсязі тощо) до розгляду не приймаються та вважаються такими, що не подані.
Якщо учасником надається документ, що складено іноземною мовою, Учасник надає автентичний переклад цього документа українською мовою засвідчений компетентною особою. Для цілей цього абзацу компетентною особою є особа (фізична, юридична), яка:
1. має зареєстрований вид діяльності за КВЕД клас 74.30 Надання послуг перекладу
або
1. є нотаріусом;
або
1. є Міністерством юстиції
Звертаємо увагу Учасників, що за підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.
За підтвердженням інформації, наданої Учасником процедури закупівлі, Замовник має право звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, в тому числі, до офіційних сайтів органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
Якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва , то читати з виразом «або еквівалент». 
У разі, якщо технічна специфікації містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то читати з виразом «або еквівалент».
