*текст виділений жовтим кольором – інформаційно-довідковий і при необхідності підлягає редагуванню відповідно до потреб Замовника-Ініціатора.

ДОДАТОК 1
до заявки замовника-ініціатора

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю за предметом:

Пісок, щебінь 
код ДК 021:2015 – 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі»
 Вимоги до товару
Таблиця 1
	№
	Код за ДК021:2015 (за найближчим знаком)
	Назва номенклатурної позиції
	Призначення / сфера застосування товару
	Назва та номер нормативно-технічної документації, згідно з якою виготовлений товар
	Основні характеристики предмета закупівлі
	Пакування
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	14211100-4 Пісок природний
	Пісок природний
	Зазначається відповідно до потреб Замовника-Ініціатора
	[bookmark: _GoBack]ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація» або еквівалент
	1. Модуль крупності: ____;
2. Вміст зерен розміром ________ мм: не більше ніж ____% за массою; 
3. Максимальний вміст пиловидних і глинистих часток (розміром менше 0,05 мм): не більш ніж ___% за масою, у тому числі глини у грудках не більш ___%.
4. Насипна густина (щільність), кг/м³: не менше 1100.
5. Ефективна/сумарна питома активність природних радіонуклідів: ≤ ___ Бк/кг. (_____ клас за радіоактивністю)
	насипом
	м3
	

	2
	14211000-3 Пісок
	Пісок кварцовий
	Зазначається відповідно до потреб Замовника-Ініціатора
	
	1. Марка: ____;
2. Фракція: ____;
3. Вміст оксиду кремнію (SiO2): не менше ____%
4. Вміст оксиду заліза (Fe2O3): не більше ___ %;
5. Масова частка вологи: не більше ___%;
6. Ефективна/сумарна питома активність природних радіонуклідів: ≤___ Бк/кг (_____ клас за радіоактивністю).
	насипом
	т
	

	3
	14211000-3 Пісок
	Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід
	Зазначається відповідно до потреб Замовника-Ініціатора
	ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови» або еквівалент
	1. Фракції: понад __ мм до __ мм; 
2. Насипна густина: не менше 1100 кг/м3;
3. Марка за міцністю вихідної гірської породи: не менше 600;
4. Ефективна/сумарна питома активність природних радіонуклідів: ≤ ____ Бк/кг (____ клас радіоактивності).
	насипом
	т
	

	4
	14212320-9 Гранітний щебінь 
	Щебінь 
	Зазначається відповідно до потреб Замовника-Ініціатора
	ДСТУ Б В.2.7-74-98 «Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація» або еквівалент
	1. Фракція: понад __ до __ мм вкл.
2. Міцність (марка) щебеню за дробильністю: не менше ____,
3. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми: не більше ___% за масою.
4. Вміст пиловидних і глинистих часток (розміром менше 0,05 мм) за масою, %: не більше ___.
5. Ефективна/сумарна питома активність природних радіонуклідів: ≤ ___ Бк/кг. (____ клас за радіоактивністю)
6. Насипна щільність: не менше ___ кг/м3
	насипом
	т
	






Таблиця 1.2
	Параметр
	Відомості

	Бажаний місяць та рік видобування 
	Не раніше 202_року

	Відомості щодо пакування 
(яким чином має бути упакований товар при поставці на склад)
	Товар поставляється насипом, без пакування. При постачанні товару кожна партія піску або щебню супроводжується документом виробника щодо якості, документом щодо радіаційної безпеки.

	Відомості щодо маркування 
(які обов’язкові позначки мають бути нанесені на упаковку або виріб)
	Товар/упаковка повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, але не виключно.

	Інші відомості, які замовник-ініціатор вважає зазначити за необхідне
	Пісок не токсичний, пожежо- і вибухобезпечний.



2. Умови поставки і оплати:
	Найменування Замовника-ініціатора
	Комунальне підприємство «___» (КП «___»)

	Місце поставки Товару
	610__,Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. ____, ___;

	
Умови поставки Товару 
	Поставка Товару здійснюється окремими партіями/однією партією на адресу Замовника-ініціатора протягом __ робочих днів з дня одержання Постачальником відповідної заявки від Замовника-ініціатора. 
Доставка здійснюються за рахунок та силами Постачальника, витрати на доставку Товару та документів через служби доставки чи кур’єрські служби здійснюються за рахунок Постачальника, в тому числі інші витрати, пов’язані з постачанням Товару в цілому, податки, збори та інші обов’язкові платежі.  

	Розмір мінімальної партії (у кількісному, вартісному чи відсотковому виразі)
	Не менше ____ % від загального обсягу.

	Строк поставки
	до 25.12.2026 року

	Строк дії договору 
	до 31.12.2026 року

	
Спосіб оплати 
	Післяоплата.
Покупець здійснює оплату за Товар протягом _______ (_______) робочих/календарних днів після фактичного отримання Товару на підставі видаткової(их) накладної(их) та/або акта(ів) приймання-передачі Товару, підписаної(их) уповноваженими представниками Сторін.

	Інші умови 
	




1



