Додаток 1 до тендерної документації 

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Предмет закупівлі: Нафта і дистиляти
код ДК 021:2015 – 09130000-9 «Нафта і дистиляти»

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
 (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	Відповідність стандартам
	Одиниці виміру 
	Форма відпуску
	Кількість

	1
	Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е10
	Якість бензину автомобільного А-95-Євро5-Е10 повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»¹ 
	літр
	картки
	

	2
	Паливо дизельне *
	Якість палива дизельного повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»² 
	літр
	картки
	

	3
	Газ нафтовий скраплений марки А 
	Якість газу нафтового скрапленого повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання» або технічній документації країни виробника, яка ратифікована Україною в установленому законом порядку
	літр
	картки
	


*	При відпуску дизельного палива дизельне паливо повинно відповідати по своїм 
технічним/якісним показникам до сезонності експлуатації як паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 або 
паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0. 
      Якість Товару, що пропонується Учасником, повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ та/або іншим технічним вимогам відповідно до чинного законодавства України щодо Товару певного виду.
Відпуск Товару на АЗС регламентується Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997 (із змінами та доповненнями).
Поставка палива здійснюється з використанням смарт-карток (паливних карток) (надалі – картка)** та електронного особистого кабінету Покупця. 
**Дана вимога встановлена замовником-ініціатором оскільки картка є багаторазовим інструментом, який залишається у Замовника -ініціатора, а її використання забезпечує належний облік пального та контроль за його використанням. Замовник-ініціатор має змогу вести оперативний, повний та постійний контроль втрати палива та відпуску Товару працівникам Замовника-ініціатора, що у випадку закупівлі, наприклад, за паливними талонами, неможливо. Відповідно, використання картки сприяє ефективному використанню коштів місцевого бюджету та запобігає протиправному використанню комунального майна. Використання картки є дієвим способом запобігання розкраданню паливних матеріалів, а також надійним запобіжником у для незаконного обігу пального та завищення норм витрат палива. При цьому, до карток не встановлені вимоги щодо наявності вбудованого в неї мікрочіпу або системи цифрового захисту, не встановлена вимога щодо межі номіналу паливних карток. Вказана вимога жодним чином не дискримінує потенційних учасників, оскільки на ринку АЗС, такі як ВОГ, ОККО, Шелл, Сокар, ОВІС, БРСМ, БВС, БРЕНТ ОЙЛ тощо, мають змогу виконати вимоги тендерної документації. Замовник не встановлює жодних додаткових обмежень аніж ті, що передбачені необхідністю контролю за використанням та обліком Товару, що знаходиться у його власності за результатами закупівлі.
Параметри (вимоги) до карток та електронного особистого кабінету:
- картка є технічним засобом отримання Покупцем (довіреною особою Покупця (водій)) Товару через АЗС;
- картка не є платіжним засобом та дозволяє її пред’явнику (довіреній особі Покупця (водію)) фактично отримати Товар;
- картці на паливо повинен бути присвоєний ідентифікаційний номер. Також кожній картці має бути присвоєний код доступу (PIN-код), який Покупець може самостійно змінити у будь-який момент за допомогою ВЕБ-сайту Постачальника (через електронний особистий кабінет);
- картка повинна містити назву мереж АЗС або брендів АЗС (згідно наведеного Учасником (Постачальником) переліку), на яких буде здійснюватися відпуск палива та номер телефону служби підтримки клієнтів, за яким можна цілодобово звертатися у разі втрати чи неможливості використання картки, а також для отримання інформації;
- із використанням картки відпуск палива Покупцю здійснюється на всіх АЗС, що зазначені Учасником у наданому переліку;
- паливо на картках має обліковуватися в літрах з фіксованою ціною;
- картки надаються Покупцю безкоштовно у кількості, яка необхідна Покупцю;
- користування картками є безоплатним (відсутні будь-які комісії або інші платежі за користування картками);
- по кожній картці, за необхідності, може бути встановлений ліміт щодо кількості заправок на день (тиждень, місяць). Дані зміни можуть бути внесені самостійно Покупцем у будь-який момент за допомогою ВЕБ-сайту Постачальника (через електронний особистий кабінет);
- по кожній картці, за необхідності, може бути встановлений ліміт щодо кількості літрів палива що можуть бути заправлені на добу (тиждень, місяць). Дані зміни можуть бути внесені самостійно Покупцем у будь-який момент за допомогою ВЕБ-сайту Постачальника (через електронний особистий кабінет);
- кожна картка може бути самостійно заблокована або розблокована Покупцем за допомогою ВЕБ-сайту Постачальника (через електронний особистий кабінет);
- електронний особистий кабінет Постачальника повинен мати функцію, яка передбачає можливість перегляду та роздрукування звіту щодо заправки транспортних засобів окремо за кожною карткою із зазначенням часу та місця кожної заправки;
      - строк дії карток має становити не менше ніж 12 (дванадцять) календарних місяців з дати їх видачі (активації) з подальшою безоплатною активацією цих карток на строк не менше ніж 6 (шість) календарних місяців. У разі, якщо Учасник здійснює випуск (перехід) карток нового зразка, він повинен здійснити рівноцінний, на тих самих умовах обмін карток старого зразка, що є у Замовника на картці нового зразка. 
Паливо, що було придбане Покупцем, має зберігатися на окремому «основному» рахунку.
Зміна залишку палива на електронній смарт/паливній картці проводиться поповненням картки з «основного» рахунку Покупця. Дані зміни можуть бути внесені самостійно Покупцем у будь-який момент за допомогою ВЕБ-сайту Постачальника (через електронний особистий кабінет).
В день поставки (передачі) карток на отримання Товару Постачальник передає Покупцю посилання на відповідну інтернет-сторінку для створення електронного особистого кабінету Покупця. Постачальник зобов’язаний пройти з Покупцем тестовий режим та в подальшому при потребі надавати технічну підтримку щодо використання ВЕБ-сайт Постачальника. 
Передача карток здійснюється Постачальником в обсягах, зазначених в Заявці, на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженому представникові Покупця. Введення в дію (активація) карток проводиться до їх передачі Покупцю.
Пошкоджені картки підлягають заміні протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Постачальником письмової вимоги Покупця. Письмову вимогу до Постачальника Покупець повинен подати протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту пошкодження картки, що має бути засвідчено актом, складеним у присутності представників Сторін. В акті обміну зазначається інформація, що дозволяє ідентифікувати кожну з карток. Пошкоджена картка підлягає обміну на аналогічну картки на тих самих умовах, що і попередня. 
До моменту заправки транспортних засобів Замовника-ініціатора паливо знаходиться на безоплатному відповідальному зберіганні у Постачальника.
Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на даний Товар, з урахуванням норм чинного законодавства України. 
До ціни Товару входить також вартість зберігання товару учасником (постачальником) в резервуарах АЗС до моменту його отримання Замовником.  
Кожна партія Товару, що поставляється, повинна супроводжуватись наступними документами:
- сертифікатами відповідності/деклараціями про відповідність;
-  паспортами якості Товару.
	Допускається надання копій вищезазначених документів, завірених належним чином згідно чинного законодавства України.
          Документи з якості надаються Постачальником на вимогу Покупця представнику Покупця безпосередньо на АЗС, що фактично здійснювали або здійснюють відпуск Товару.
Партією палива є будь-яка кількість палива однієї марки, що супроводжується одним документом про якість (паспортом якості) палива. 
Документи щодо якості повинні бути складені відповідно до вимог Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ та/або інших технічних вимог відповідно до чинного законодавства України щодо Товару певного виду.
 Покупець має право перевірки кількісних показників та якості Товару в присутності представника Постачальника та/або працівника АЗС із залученням відповідної акредитованої/атестованої установи що може здійснювати відбирання/випробування паливно-мастильних матеріалів або без залучення такої установи, має право проводити контрольний забір зразка поставленого Товару для проведення відповідного дослідження (експертизи). Вибір  установи для проведення відповідного дослідження (експертизи) здійснюється Покупцем самостійно, відповідно до чинного законодавства України. Витрати із залучення відповідної експертної установи для проведення відбору проб (зразка) та проведення експертизи (перевірки) Товару, здійснюється за рахунок Покупця. У разі підтвердження зазначеною особою невідповідності даних, наданих Постачальником щодо якості та/або кількості Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати підтверджені витрати Покупця на проведення такої експертизи (перевірки) та інші збитки Покупця протягом 3 (трьох) днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги Покупця.
Паливо дизельне повинно відповідати по своїм технічним/якісним показникам до сезонності експлуатації. При відпуску дизельного палива Постачальнику необхідно враховувати погодні умови, а саме: 
· дизельне паливо літнє (Л) - дизельне паливо, що використовується при температурі повітря не нижче ніж 5 °С,
· дизельне паливо зимове (З) - дизельне паливо, що використовується при температурі повітря від 5 °С до мінус 20 °С.
          Постачальник повинен застосовувати заходи з екологічної безпеки та захисту довкілля.
Для забезпечення заправки транспортних засобів Замовника(ів)-ініціатора(ів) паливом, Учасник повинен мати розвинену мережу власних та/або орендованих та/або партнерських стаціонарних автозаправних станцій в кількості не менше 3 (трьох) у місті Харків та не менше однієї яка працює під час повного знеструмлення (блекауту).
або Увага! Замовник-ініціатор повинен вибрати одну з наведених вимог щодо автозаправних станцій
Для забезпечення заправки транспортних засобів Замовника(ів)-ініціатора(ів) паливом, Учасник повинен мати розвинену мережу власних та/або орендованих та/або партнерських стаціонарних автозаправних станцій в кількості не менше 3 (трьох) у місті Харків, в тому числі, обов’язкова наявність не менше однієї власної та/або орендованої та/або партнерської АЗС, яка працює під час повного знеструмлення (блекауту) та розташована на відстані не більше ___ (______) км від місця дислокації транспортних засобів Замовника – ініціатора.
Обґрунтування Замовника – ініціатора щодо розташування АЗС Учасника на відстані не більше ___ (______) км від місця дислокації транспортних засобів Замовника – ініціатора додається..   
Учасник процедури закупівлі повинен мати чинний дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності (згідно з предметом закупівлі), якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
         Умови поставки і оплати, додаткові умови.
	
Найменування Замовника – ініціатора, місце поставки товару (карток) Замовнику-ініціатору та місце дислокації транспортних засобів  Замовника -ініціатора
	Комунальне підприємство _____________________
_____, Україна, Харківська область, місто Харків, вул. _____, буд. ____.
Місце поставки товару (карток): _____, місто Харків, вул. _______, буд. ______.
Місце дислокації транспортних засобів: _____, місто Харків, вул. _______, буд. ______.
Форма відпуску товару в картках - відвантажуються з автозаправної станції (АЗС) Постачальника за відповідними адресами.

	Умови поставки товару (карток)  замовнику-ініціатору
	Відповідно до потреби та до заявки замовника-ініціатора, Товар поставляється окремими партіями, не пізніше 3 (трьох) робочих днів із дня одержання заявки Постачальником на відповідну партію Товару.

	Розмір мінімальної партії поставки 
	Не менше ________________

	Строк поставки
	до 25.12.2025.

	Строк дії договору
	до 31.12.2025 .

	Спосіб оплати 
	Післяоплата.
Впродовж 50 (п’ятдесяти) робочих днів після фактичного отримання Товару на підставі видаткової(их) накладної(их) та/або акта(ів) прийняття-передачі Товару, підписаної(их) уповноваженими представниками Сторін.

	Доставка здійснюється за рахунок та силами Постачальника, витрати на доставку товару(карток) та документів через служби доставки чи кур’єрські служби здійснюються за рахунок Постачальника, в тому числі інші витрати, пов’язані з постачанням Товару в цілому, податки, збори та інші обов’язкові платежі. 



             Документи про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, які Учасник повинен надати в тендерній пропозиції:
1. Копію документів про відповідність – сертифікат/сертифікат відповідності та декларація/декларація про відповідність, що підтверджує відповідність:
· бензину автомобільного вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»; 
· палива дизельного вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
            Документи про відповідність надаються на кожне найменування палива і мають бути чинними на дату їх подання, містити відомості про виробника/уповноваженого представника/розповсюджувача/постачальника Товару, найменування Товару, номер сертифікату/сертифікату відповідності на даний Товар.

2. Копію документу про якість (паспорт якості) бензину автомобільного А-95-Євро5-Е10, який містить таку інформацію: 
· дату видачі і номер документа;
· назву та позначення бензину;
· назву та адресу підприємства - виробника;
· дату виготовлення бензину;
· дату відбирання проби та дату проведення випробування;
· показники якості бензину, їх нормативні значення згідно з відповідним стандартом, нормативні значення згідно з Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 і фактичні результати випробування по наступних показниках: 
· детонаційна стійкість, 
· тиск насиченої пари,
· концентрація свинцю, 
· вміст сірки, 
· об’ємна частка вуглеводнів, 
· об’ємна частка бензолу, 
· масова частка кисню, 
· об’ємна частка біоетанолу (об’ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину),
· інформацію про вид та кількість добавок (присадок),
· відомості щодо декларації про відповідність (відомості щодо декларації про відповідність повинні відповідати декларації про відповідність, яка надана Учасником в тендерній пропозиції згідно з вимогами п.1. «Документи про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, які Учасник повинен надати в тендерній пропозиції» Додатку 1 до тенедерної документації),   
· гарантійний строк (термін) зберігання;
· підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, яка виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою.

3. Копію документу про якість (паспорт якості) палива дизельного ДП-Л-Євро5-В0, який містить: 
· дату видачі і номер документа;
· назву та позначення палива дизельного,
· назву та адресу підприємства - виробника;
· дату виготовлення палива дизельного;
· дату відбирання проби та дату проведення випробування;
· показники якості палива дизельного, їх нормативні значення згідно з відповідним стандартом, нормативні значення згідно з Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 і фактичні результати випробування по наступних показниках: 
· цетанове число, 
· масова частка полі-циклічних ароматичних вуглеводнів,
· вміст сірки, 
· температура спалаху в закритому тиглі, 
· змащувальна здатність (діаметр плями зносу при температурі 60 оС), 
· фракційний склад - 95 відсотків об’ємних переганяється при температурі, 
· об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот (об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива), 
· гранична температура фільтрованості, 
· інформацію про вид та кількість добавок (присадок),
· відомості щодо декларації про відповідність (відомості щодо декларації про відповідність повинні відповідати декларації про відповідність, яка надана Учасником в тендерній пропозиції згідно з вимогами п.1. «Документи про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, які Учасник повинен надати в тендерній пропозиції» Додатку 1 до тенедерної документації),   
· гарантійний строк (термін) зберігання;
· підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, який виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою.

4. Копію документу про якість (паспорт якості) палива дизельного ДП-З-Євро5-В0, який містить: 
· дату видачі і номер документа;
· назву та позначення палива дизельного,
· назву та адресу підприємства - виробника;
· дату виготовлення палива дизельного;
· дату відбирання проби та дату проведення випробування;
· показники якості палива дизельного, їх нормативні значення згідно з відповідним стандартом, нормативні значення згідно з Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 і фактичні результати випробування по наступних показниках: 
· цетанове число, 
· масова частка полі-циклічних ароматичних вуглеводнів,
· вміст сірки, 
· температура спалаху в закритому тиглі, 
· змащувальна здатність (діаметр плями зносу при температурі 60 оС), 
· фракційний склад - 95 відсотків об’ємних переганяється при температурі, 
· об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот (об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива), 
· гранична температура фільтрованості, 
· інформацію про вид та кількість добавок (присадок),
· відомості щодо декларації про відповідність (відомості щодо декларації про відповідність повинні відповідати декларації про відповідність, яка надана Учасником в тендерній пропозиції згідно з вимогами п.1. «Документи про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, які Учасник повинен надати в тендерній пропозиції» Додатку 1 до тенедерної документації),   
· гарантійний строк (термін) зберігання;
· підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, який виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою.

	5. Копію документу про якість газу нафтового скрапленого марки А, в якому зазначено:
· дату видачі і номер документа;
· назву, марку газу нафтового скрапленого; 
· назву та адресу підприємства – виробника або імпортера, або розповсюджувача;
· дату виготовлення;
· дату відбирання проби та дату проведення випробування;
· нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність газу нафтового скрапленого вимогам вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання» та/або технічній документації країни виробника, яка ратифікована Україною в установленому законом порядку по наступних показниках: 
· октанове число за моторним методом, 
· загальний вміст дієнів (разом з 1,3-бутадієном),
· наявність сірководню, 
· вміст загальної сірки (після одоризації),
· корозія мідної пластинки (1 год за температури 40 0С),
· залишок після випарювання,
· тиск пари, манометричний, за температури 40 0С,
· температура, за якої манометричний тиск пари не менше ніж 150 кПа,
· вміст води,
· запах,
· підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, яка виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою. 

Гарантійний термін зберігання повинен становити:
- на бензин автомобільний – не менше 6 місяців від дати його виготовлення;
- на паливо дизельне – не менше 1 (одного) року від дати його виготовлення;
- на газ нафтовий скраплений - не менше 6 місяців від дати його виготовлення.

             Документи про якість (паспорти якості) надаються на кожне найменування товару.
             Документи про якість (паспорти якості) повинні бути видані:
· на бензин автомобільний – не раніше 6 місяців від дати подання Учасником тендерної пропозиції;
· на паливо дизельне – не раніше 12 місяців від дати подання Учасником тендерної пропозиції;  
· на газ нафтовий скраплений - не раніше 6 місяців від дати подання Учасником тендерної пропозиції. 
          
             Документи, надані Учасником, можуть містити інші технічні та якісні характеристики Товару, не зазначені Замовником, як обов’язкові.
             Сертифікат/сертифікат відповідності, декларація/декларація про відповідність, документ про якість (паспорт якості) мають відповідати одне одному:
· за найменуванням Товару;
· за найменуванням виробника та/або уповноваженого представника та/або розповсюджувача та/або постачальника,
· за номером сертифікату/сертифікату відповідності та терміном його дії.

             При виявленні розбіжностей в сертифікаті/сертифікаті відповідності, декларації/декларації про відповідність, документі про якість (паспорті якості):
· між найменуванням Товару;
· між найменуванням виробника та/або уповноваженого представника та/або розповсюджувача та/або постачальника;
· між номером сертифікату/сертифікату відповідності та терміном його дії**; 
· між датою та номером (за наявності) декларації/декларації про відповідність;
пропозиція Учасника відхиляється.

             **В разі, якщо декларація/декларація про відповідність не містить номер сертифікату/сертифікату відповідності та терміни його дії, Учасник надає лист в довільній формі з обов’язковим зазначенням конкретних підстав, встановлених відповідними постановами КМУ щодо відсутності в декларації інформації про сертифікат/сертифікат відповідності.

6. Лист-згода Учасника з  ДОДАТКОМ 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі» ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю.
7. Заповнену Таблицю 2 про відповідність запропонованого Учасником Товару технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі (технічному завданню):


Таблиця 2

	№ п/п
	Найменування товару/технічних параметрів
	Технічні та якісні характеристики, встановлені замовником (технічне завдання)
	Технічні та якісні характеристики Товару, який запропонований Учасником***
	№ та термін дії сертифікату/сертифікату відповідності
	№ (за наявності) та дата видачі декларації/декларації про відповідність
	№ та дата видачі паспорту якості
	№ та дата листа з зазначенням підстав, щодо відсутності в декларації інформації про сертифікат/сертифікат відповідності (в разі надання)


	
	Найменування товару
	Бензин автомобільний 
А-95-Євро5-Е10
	(повне найменування(назва) товару)
	
	
	
	

	
	марка залежно від октанового числа
	А-95
	
	
	
	
	

	
	клас за рівнем екологічної безпеки
	Євро5
	
	
	
	
	

	
	вид за вмістом біоетанолу
	[bookmark: _GoBack]Е10
	
	
	
	
	

	
	відповідність стандартам
	Якість бензину автомобільного 
А-95 повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»
	
	
	
	
	

	
	назва виробника та країни походження
	зазначається учасником
	
	
	
	
	








	№ п/п
	Найменування товару/технічних параметрів
	Технічні та якісні характеристики, встановлені замовником (технічне завдання)
	Технічні та якісні характеристики Товару, який запропонований Учасником***
	№ та термін дії сертифікату/сертифікату відповідності
	№ (за наявності) та дата видачі декларації/декларації про відповідність
	№ та дата видачі паспорту якості
	№ та дата листа з зазначенням підстав, щодо відсутності в декларації інформації про сертифікат/сертифікат відповідності (в разі надання)


	
	Найменування товару
	Паливо дизельне 
ДП-Л- Євро5-В0
	(повне найменування(назва) товару)
	
	
	
	

	
	марка залежно від кліматичних умов використання
	Л 
	
	
	
	
	

	
	клас за рівнем екологічної безпеки
	Євро5
	
	
	
	
	

	
	вид за вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот
	В0
	
	
	
	
	

	
	відповідність стандартам
	Якість палива дизельного повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або  ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»
	
	
	
	
	

	
	назва виробника та країни походження
	зазначається учасником
	
	
	
	
	





	№ п/п
	Найменування товару/технічних параметрів
	Технічні та якісні характеристики, встановлені замовником (технічне завдання)
	Технічні та якісні характеристики Товару, який запропонований Учасником***
	№ та термін дії сертифікату/сертифікату відповідності
	№ (за наявності) та дата видачі декларації/декларації про відповідність
	№ та дата видачі паспорту якості
	№ та дата листа з зазначенням підстав, щодо відсутності в декларації інформації про сертифікат/сертифікат відповідності (в разі надання)


	
	Найменування товару
	Паливо дизельне 
ДП-З-Євро5-В0
	(повне найменування(назва) товару)
	
	
	
	

	
	марка залежно від кліматичних умов використання
	З
	
	
	
	
	

	
	клас за рівнем екологічної безпеки
	Євро5
	
	
	
	
	

	
	вид за вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот
	В0
	
	
	
	
	

	
	відповідність стандартам
	Якість палива дизельного повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або  ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»
	
	
	
	
	

	
	назва виробника та країни походження
	зазначається учасником
	
	
	
	
	





	№ п/п
	Найменування товару/технічних параметрів
	Технічні та якісні характеристики, встановлені замовником (технічне завдання)
	Технічні та якісні характеристики Товару, який запропонований Учасником***
	№ та термін дії сертифікату/сертифікату відповідності (за наявності)
	№ (за наявності) та дата видачі декларації/декларації про відповідність (за наявності)
	№ та дата видачі паспорту якості
	№ та дата листа з зазначенням підстав, щодо відсутності в декларації інформації про сертифікат/сертифікат відповідності (в разі надання)


	
	Найменування товару
	Газ нафтовий скраплений 
	(повне найменування(назва) товару)
	
	
	
	

	
	марка в залежності від мінімального значення показника тиску пари
	Марка А
	
	
	
	
	

	
	відповідність стандартам
	Якість газу нафтового скрапленого повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання»
	
	
	
	
	

	
	назва виробника та країни походження
	зазначається учасником
	
	
	
	
	


*** Учасник зобов’язаний:
- зазначити всі встановлені Замовником в Таблиці 2 технічні та якісні характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника;
- вказати повне найменування (назву) Товару, повну назву виробника Товару та країну походження.

     У  разі, якщо Учасник пропонує до постачання паливо від різних виробників, такий Учасник повинен надати всі встановлені Замовником документи на кожен вид палива від кожного виробника із обов’язковим зазначенням відповівдної інформації в Таблиці 2. 

Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Неякісно скановані документи (текст яких важко ідентифікувати, викладений не в повному обсязі тощо) до розгляду не приймаються та вважаються такими, що не подані.
Якщо учасником надається документ, що складено іноземною мовою, Учасник надає автентичний переклад цього документа українською мовою засвідчений компетентною особою. Для цілей цього абзацу компетентною особою є особа (фізична, юридична), яка:
1. має зареєстрований вид діяльності за КВЕД клас 74.30 Надання послуг перекладу
або
1. є нотаріусом;
або
1. є Міністерством юстиції
Звертаємо увагу Учасників, що за підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.
За підтвердженням інформації, наданої Учасником процедури закупівлі, Замовник має право звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, в тому числі, до офіційних сайтів органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
Якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва , то читати з виразом «або еквівалент». 
У разі, якщо технічна специфікації містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то читати з виразом «або еквівалент».
Тендерні пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.



¹ Під терміном ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» слід розуміти ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», прийнято та надано чинності наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45, ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» ЗМІНА № 1, прийнято та надано чинності наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 30 квітня 2021 р. № 161 з 2021-08-01. 
² Під терміном ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» слід розуміти ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», прийнято та надано чинності наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45, ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» ЗМІНА № 1, прийнято та надано чинності наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 червня 2019 р. № 144 з 2019-10-01, ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» ЗМІНА № 2, прийнято та надано чинності наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 30 серпня 2021 р. № 293 з 2021-10-01. 

