*текст виділений жовтим кольором – інформаційно-довідковий і при необхідності підлягає редагуванню відповідно до потреб Замовника-Ініціатора

ДОДАТОК 1
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Гранули паливні (пелети) з деревинної сировини 
код за ДК 021:2015: 09110000-3 «Тверде паливо»
Таблиця 1.1
	№
	Код за ДК 021:2015 (за найближчим знаком)
	Назва номенклатурної позиції
	Призначення / сфера застосування товару
	Назва та номер нормативно-технічної документації, згідно з якою виготовлений товар 
	Технічні характеристики предмета закупівлі
	Гарантійний строк зберігання
	Од. виміру
	Кількість

	1
	09111400-4 Деревне паливо
	Гранули паливні (пелети) з деревинної сировини
	Наприклад: «Для забезпечення автономного опалення у зимовий період приміщень та споруд»
	ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови»
або еквівалент
	1. Розміри у мм:
 - за діаметром – від 4 до 24;
- за довжиною – від 3 до 49
2. Група якості: І
3. Щільність, кг/м3: не менше ніж 1100
4. Вологість, %: не більше ніж 10
5. Зольність, %: не більше ніж 1,0
6. Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 3 мм для гранул (після виготовлення), %: не більше ніж 8
	Не менше 1 (одного) року від дати виготовлення
	тонна
	______





Таблица 1.2
	Параметри
	Відомості

	Рік виготовлення
	Не раніше 202_р

	Відомості щодо пакування
(яким чином має бути упакований товар при поставці на склад)
	Товар повинен поставлятися в полімерних пакетах або мішках або поліпропіленових гнучких контейнерах типу «Біг-Бег». У пакеті або в мішку мають бути упаковані гранули тільки одного виду. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати встановленим стандартам та/або технічним умовам і забезпечувати зберігання товару під час транспортування. Товар має бути упакований таким чином, щоб не допустити його знищення чи псування, а також уберегти від атмосферних впливів та забезпечити його безпечне перевезення.
Поставка Товару повинна здійснюватися на піддонах.

	Відомості щодо маркування
(які обов`язкові позначки мають бути нанесені на упаковці або виріб)
	Упаковка повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виготовлення

	Інші відомості, які Замовник-Ініціатор вважає зазначити за необхідне
	-



2. Умови поставки і оплати:
	Найменування Замовника-ініціатора
	Комунальне підприємство «___» (КП «___»)

	Місце поставки Товару
	610__,Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. ____, ___;

	
Умови поставки Товару 
	[bookmark: _GoBack]Поставка Товару здійснюється окремими партіями/однією партією на адресу Покупця протягом __ робочих днів з дня одержання Постачальником відповідної заявки від Покупця. Ціна товару включає, зокрема, витрати, пов’язані з доставкою, навантаженням, розвантаженням, упаковкою/тарою. 

	Розмір мінімальної партії (у кількісному, вартісному чи відсотковому виразі)
	Не менше __ тонн.

	Строк поставки
	до 25.12.2025 року

	Строк дії договору 
	до 31.12.2025 року

	
Спосіб оплати 
	Післяоплата.
Покупець здійснює оплату за Товар протягом _______ (_______) робочих/календарних днів після фактичного отримання Товару на підставі видаткової(их) накладної(их) та/або акта(ів) приймання-передачі Товару, підписаної(их) уповноваженими представниками Сторін.

	Інші умови 
	



